**AEO3产品说明书**

**产品化学名称：**

脂肪醇聚氧乙烯醚AEO3

**产品应用：**

不溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂，作w/o型乳化剂；用于矿物油、脂族溶剂的乳化；AES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠)的原料。

**质量指标：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 优等品 | 合格品 | 测试标准 |
| 外观与性状（25℃） | 无色液体 | 无色至微黄液体 | 目测 |
| 色泽Hazen ≤ | 10 | 15 | GB/T 9282 |
| 浊点（℃） | / | / | GB/T 5559 |
| 羟值（mgKOH/g） | 172±2 | 172±4 | GB/T 7383 |
| pH（10g/L水溶液，25℃） | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 | GB/T 6368 |
| 水分（%，（m/m）≤） | 0.06 | 0.10 | GB/T 6283 |
| 聚乙二醇（%，（m/m）≤） | 0.6 | 1.0 | GB/T 5560 |

**包装规格：**

采用200kg镀锌桶、塑料吨桶、槽罐车包装。

**贮运条件：**

1）本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理；

2）运输前应先检车包装容器是否完整、密闭，运输过程中药确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；

3）运输罐车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品；

4）储存于阴凉、通风的库房、远离火种、热源，避免暴露空气中。

**产品保质期：**

在规定的贮运条件下保质期24个月。